[ForceFW_CheckCHCE]
//---Hynix V6 TLC 512Gb
FLASH_AD7E285302B0_CHCE = "4x4,4x2,4x1,2x1" 

//---Hynix V6 TLC 512Gb 2Die
FLASH_AD7E295302B0_CHCE = "4x2" 

//---Hynix V6 TLC 1024Gb
FLASH_AD89285300B0_CHCE = "2x2"

//---Hynix V7 TLC
FLASH_AD7E280B00C0_CHCE = "4x2,4x1"

//---Micron B37R TLC
FLASH_2CC37832EA10_CHCE = "4x4,4x2,4x1"

//---Micron B37R TLC 2Die
FLASH_2CD3F932EA10_CHCE = "4x1"

//---Micron B47R TLC 
FLASH_2CC30832EA30_CHCE = "4x4,4x2,4x1,2x1"
FLASH_2CC30832EA31_CHCE = "4x1"

//---Micron B47R TLC 2Die
FLASH_2CD38932EA30_CHCE = "4x2,4x1,2x2"

//---Micron B47T TLC 
FLASH_2CC30832EA34_CHCE = "4x1"

//---Micron N48R QLC
FLASH_2CD30C32EA30_CHCE = "4x2,4x1,2x1"

//---Intel N38A QLC
FLASH_89D3AC32C600_CHCE = "4x2,4x1,2x2,2x1"

//---YMTC JGS TLC
FLASH_9BC348261000_CHCE = "4x1,2x1"

//---YMTC TAS TLC
FLASH_9BC428492000_CHCE = "4x1"

//---YMTC WYS TLC
FLASH_9BC428493000_CHCE = "4x1"

//---SSV6 TLC 512Gb
FLASH_EC5E98AF84CD_CHCE = "4x2"

//---SSV6 TLC 512Gb 2Die
FLASH_EC5FD9AF88CD_CHCE = "4x2"

//---SSV5 TLC 512Gb 2Die
FLASH_EC1ED9BF88CC_CHCE = "4x2"

//---SSV4 TLC 256Gb
FLASH_EC1C983F84CB_CHCE = "4x2"

//---SSV4 TLC 256Gb 2Die
FLASH_EC1FD93F88CB_CHCE = "4x2"

//---SSV3 TLC
FLASH_EC1C982F84C9_CHCE = "4x2"

//---WD BiCS5 QLC
FLASH_45489C037664_CHCE = "4x2,4x1"

//---WD BiCS5 TLC 512Gb
FLASH_453E98037664_CHCE = "4x1"

//---WD BiCS5 TLC 1024Gb
FLASH_454898037664_CHCE = "4x1,4x2"

//---WD BiCS4 TLC 256Gb 
FLASH_453C98B37663_CHCE = "4x2"

//---WD BiCS4 TLC 256Gb 2Die
FLASH_453E99B37A63_CHCE = "4x2"

//---WD BiCS4 TLC 512Gb 2Die
FLASH_454899B37A63_CHCE = "4x2"

//---WD BiCS3 TLC 128Gb
FLASH_453A98B37672_CHCE = "4x2,4x1"

//---KIOXIA BiCS5 TLC 512Gb
FLASH_983E980376E4_CHCE = "4x4"

//---KIOXIA BiCS4 TLC 256Gb 2Die
FLASH_983E99B37AE3_CHCE = "4x2"

//---KIOXIA BiCS3 TLC 256Gb 2Die
FLASH_983E99B37AF2_CHCE = "2x2"

//---KIOXIA BiCS3 TLC 512Gb 2Die
FLASH_984899B37AF2_CHCE = "4x2"


