MP2263XTBIN_YMTC_PKGT0512A:
ISP:
Maintag修改為 YMTC2

MPISP :
Maintag修改為 YMTC2

RDT :
Maintag修改為 YMTC2

MP2263XTBIN_YMTC_PKGT0421A:
MPISP :
將Spr info 的起始點改回原本的 Spr0
Fix UNECC when read system block page 0.

RDT :
調整YMTC對於cWithPrimaryCmd 的設定.


MP2263XTBIN_YMTC_PKGT0417A:
MPISP :
SprInfo 加入 seedtable 資訊

RDT :
Fix Read Flash ID bug.

SWPtest:
1.  Modify setting: cParamTableFLCmdSetTabArray14 and cParamTableFLParam for YMTC flash.


MP2263XTBIN_YMTC_PKGT0416A:
PKG:
1. 開卡包改為使用SSV4開卡包的System.ini設定

SWPtest:
1. Sync "T0317A" version from DT2 - 2020-4-10 
2. Add cISPCore0PageNum1024K in PtestDumpSysBlock/SmiPtestSwapInfoBlock for YMTC flash.

MPTool: T0416A
1. MP修改YMTC歸類為跟SSV4一樣為FW1
2. Sync DT2 MP source, version: 2020-4-10.


MP2263XTBIN_YMTC_PKGT0324A:
PKG:
1. 開卡包把B17, B16的目錄刪除
MPISP:
1. Fix ODT E導致 TranAdj Fail的問題
2. ODT相關參數 對照ISP 的設定

MPTool: T0324A
1. MP修正YMTC的LightSwitch offset 抓錯

