0003;ECC fai;读RDT Result失败, RDT结果错误;
0006;Can NOT get data/Read empty;读RDT Result失败, 未做过RDT;
000d;Can NOT get data/Read empty;读RDT Result失败, 未做过RDT;
0100;Flash calibrate fail;跑不到指定频率;需调整driving/降频, 或更换闪存;
0101;block0-3 all bad;設定閃存timing失敗;檢查焊接, 或更換閃存;
0102;Flash calibration fail;開啟閃存ODT失敗;檢查焊接, 或更換閃存;
0321;Read ID fail;Read ID fail;检查焊接, 或更換閃存;
0401;Block 0~3 fail;Block 0-3坏了;更换闪存;
0403;Un-enough static/dynamic SBlock area space;System區域壞塊過多;
0404;Un-enough SLC buffer;找不到足夠的block做新增壞塊防治;
0406;Un-enough user area space;使用者區域壞塊過多;
0500;Un-enough OP;坏块多, 预设OP不足;
0600;W/R test fail;读写测试失败;更换NAND/检查Nand焊接;
0800;Read check SBlock fail;讀寫block 0系統資料fail;請檢查閃存焊接, 並再試一次, 不行請更換閃存;
0801;Read check DBT fail;讀寫block 0系統資料fail;請檢查閃存焊接, 並再試一次, 不行請更換閃存;
0802;Read check FW code fail;讀寫block 0系統資料fail;請檢查閃存焊接, 並再試一次, 不行請更換閃存;
0803;Read FW BlockInfo fail;讀寫block 0系統資料fail;請檢查閃存焊接, 並再試一次, 不行請更換閃存;
0804;Muti-plane W/R cache test fail;讀寫測試fail;檢查焊接, 或更換閃存;
0805;Erase block fail;;DDD;
0806;Remapping fail;讀寫block 0系統資料fail;請檢查閃存焊接, 並再試一次, 不行請更換閃存;
0900;Too large code size;
0B00;Cannot find Efuse setting;檢查Config: FlashVesndoeNum;
0B01;Header setting is not match in Efuse and Config;检查Config: FLASH_TYPE and MAPPING_VALUE;
0B02;Code and flash vendor not match;檢查Config: FlashVesndoeNum;
0B03;Driving setting fail;檢查Config: driving相關欄位;
0D00;Read RDT with ECC error;无RDT信息, 坏块表丢失;建议重做RDT;
0D01;Inherit fail;继承RDT或wholes system开卡失败;尝试read RDT result,如果失败重新尝试RDT;
0D03;RDT result fail or No RDT result;继承RDT开卡失败, RDT结果失败;
FF01;Read SBlock timeout;	
FF02;Get/Set feature fail;获取/设置 feature 失败;更换NAND/检查Nand焊接;
FF04;SRAM bit error;可能是SRAM出错;檢查主控焊接, 或替换主控;
FF05;IC over temperature;主控異常高溫;請檢查PCB焊接, 或替換主控;
FF21;Read FW code timeout;
FF40;Erase without init;
FFFF;Wrong vendor command;
2001;FC command fifo full;
2040;FC command timeout;下指令閃存沒回應;检查闪存焊接, 或更换闪存;
202d;Unknown error;
