降Die 轉ID

操作流程:

原始1Die:同一般操作流程



原始2Die:Erase 狀態ID為 45 3c 99 a3 7a 51 0b,        使用 INI: SanDisk_15nm7THL_2to1DIE_PL_45 3c 99 a3 7a 51 0b.INI( RDT & MP 後ID轉成 45 4c 98 a3 76 51 0b)
	
	開卡   狀態ID為 45 4c 98 a3 76 51 0b, MP,ReMP使用 INI: SanDisk_15nm7THL_PL_45 4c 98 a3 76 51 0b.INI
	

原始4Die:Erase 狀態ID為 45 3e 9a a3 7e 51 0b,        使用 INI: SanDisk_15nm7THL_4to2DIE_PL_45 3e 9a a3 7e 51 0b.INI( RDT & MP 後ID轉成 45 3c 99 a3 7a 51 0b)

	開卡   狀態ID為 45 3c 99 a3 7a 51 0b, MP,ReMP使用 INI: SanDisk_15nm7THL_4to2DIE_PL_45 3c 99 a3 7a 51 0b.INI

	
原始8Die:Erase 狀態ID為 45 48 9b a3 7e 51 0b,        使用 INI: SanDisk_15nm7THL_8to4DIE_PL_45 48 9b a3 7e 51 0b.INI( RDT & MP 後ID轉成 45 3e 9a a3 7e 51 0b)

	開卡   狀態ID為 45 3e 9a a3 7e 51 0b, MP,ReMP使用 INI: SanDisk_15nm7THL_8to4DIE_PL_45 3e 9a a3 7e 51 0b.INI


※Load RDT: Erase All 完不插拔 直接Load RDT