[ForceFW]
SupportDisableInterleave=0


//---
FLASH_ECD798CA_ISP=SM3255AAISP_Samsung32_TLC.BIN
FLASH_ECD798CA_PTEST=SM3255AAPtest.bin
FLASH_ECD798CA_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD798C6_ISP=SM3255AAISP_Samsung42_TLC.BIN
FLASH_ECD798C6_PTEST=SM3255AAPtest.bin
FLASH_ECD798C6_DisableCardModeFW=1
//---

//---------------------------------------------------------------------//
