[ForceFW]



//---
/FLASH_ECD7947A_ISP=SM3255ENAAISP-27nm.BIN
/FLASH_ECD798CA_PTEST=SM3255ENAAPTEST.bin
/FLASH_ECD798CA_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8988285F_ISP=SM3255ENAAISP-B74.bin
FLASH_8988285F_PTEST=SM3255ENAAPTEST.bin
FLASH_8988285F_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDE98CE_ISP=SM3255ENAAISP-27nmES.BIN
FLASH_ECDE98CE_PTEST=SM3255ENAAPTEST.bin
FLASH_ECDE98CE_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_EC3AD9CE_ISP=SM3255ENAAISP-27nmES.BIN
FLASH_EC3AD9CE_PTEST=SM3255ENAAPTEST.bin
FLASH_EC3AD9CE_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD798CA_ISP=SM3255ENAAISP-bucket01.BIN
FLASH_ECD798CA_PTEST=SM3255ENAAPTEST.bin
FLASH_ECD798CA_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C88285F_ISP=SM3255ENAAISP-B74-M.BIN
FLASH_2C88285F_PTEST=SM3255ENAAPTEST.bin
FLASH_2C88285F_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD798CE_ISP=SM3255ENAAISP-27nmES.BIN
FLASH_ECD798CE_PTEST=SM3255ENAAPTEST.bin
FLASH_ECD798CE_DisableCardModeFW=1
//---

//---------------------------------------------------------------------//
