[ForceFW]
FLASH_ALL_PTIF=0

//--- Micron B27A
FLASH_2CC40832A200_ISP=SM3282BB_ISP_TLC_B27A.BIN
FLASH_2CC40832A200_PTEST=PT.bin
FLASH_2CC40832A200_BootCode=BootCode.bin
FLASH_2CC40832A200_RETRYBIN=PS_SRTY\PS_CopyBack_IM_SRTY_B27A.bin

//--- Micron B27A
FLASH_2CC41832A200_ISP=SM3282BB_ISP_TLC_B27A.BIN
FLASH_2CC41832A200_PTEST=PT.bin
FLASH_2CC41832A200_BootCode=BootCode.bin
FLASH_2CC41832A200_RETRYBIN=PS_SRTY\PS_CopyBack_IM_SRTY_B27A.bin

//--- Micron B27A
FLASH_2CD49932A200_ISP=SM3282BB_ISP_TLC_B27A.BIN
FLASH_2CD49932A200_PTEST=PT.bin
FLASH_2CD49932A200_BootCode=BootCode.bin
FLASH_2CD49932A200_RETRYBIN=PS_SRTY\PS_CopyBack_IM_SRTY_B27A.bin

//--- Micron B27B
FLASH_2CC30832E600_ISP=SM3282BB_ISP_TLC_B27A.BIN
FLASH_2CC30832E600_PTEST=PT.bin
FLASH_2CC30832E600_BootCode=BootCode.bin
FLASH_2CC30832E600_RETRYBIN=PS_SRTY\PS_CopyBack_IM_SRTY_B27A.bin

//--- Micron B27B
FLASH_2CD38932E600_ISP=SM3282BB_ISP_TLC_B27A.BIN
FLASH_2CD38932E600_PTEST=PT.bin
FLASH_2CD38932E600_BootCode=BootCode.bin
FLASH_2CD38932E600_RETRYBIN=PS_SRTY\PS_CopyBack_IM_SRTY_B27A.bin

//--- Intel N18
/FLASH_89D40C32AA00_ISP=SM3282BB_ISP_TLC_B16.BIN
/FLASH_89D40C32AA00_PTEST=PT.bin
/FLASH_89D40C32AA00_BootCode=BootCode.bin

//--- Intel B27A
FLASH_89C41832A200_ISP=SM3282BB_ISP_TLC_B27A.BIN
FLASH_89C41832A200_PTEST=PT.bin
FLASH_89C41832A200_BootCode=BootCode.bin
FLASH_289C41832A20_RETRYBIN=PS_SRTY\PS_CopyBack_IM_SRTY_B27A.bin

//--- Intel B27B
FLASH_89C30832E600_ISP=SM3282BB_ISP_TLC_B27A.BIN
FLASH_89C30832E600_PTEST=PT.bin
FLASH_89C30832E600_BootCode=BootCode.bin
FLASH_89C30832E600_RETRYBIN=PS_SRTY\PS_CopyBack_IM_SRTY_B27A.bin

//--- Micron N18
/FLASH_2CD40C32AA00_ISP=SM3282BB_ISP_TLC_B16.BIN
/FLASH_2CD40C32AA00_PTEST=PT.bin
/FLASH_2CD40C32AA00_BootCode=BootCode.bin

//--- Micron N28A
FLASH_2CD31C32C600_ISP=SM3282BB_ISP_QLC_N28.BIN
FLASH_2CD31C32C600_PTEST=PT.bin
FLASH_2CD31C32C600_BootCode=BootCode.bin

//--- Micron N28A 2die
FLASH_2CE39D32C600_ISP=SM3282BB_ISP_QLC_N28.BIN
FLASH_2CE39D32C600_PTEST=PT.bin
FLASH_2CE39D32C600_BootCode=BootCode.bin

//--- Samsung 3D V4
FLASH_EC1C983F84CB_ISP=SM3282BB_ISP_TLC_SS_3D_V4_AFG.BIN
FLASH_EC1C983F84CB_PTEST=PT.bin
FLASH_EC1C983F84CB_BootCode=BootCode.bin

FLASH_EC1E983F84CB_ISP=SM3282BB_ISP_TLC_SS_3D_V4_AHG.BIN
FLASH_EC1E983F84CB_PTEST=PT.bin
FLASH_EC1E983F84CB_BootCode=BootCode.bin

//--- HY 3D V3 (8M3M)
FLASH_AD5C28BA0080_ISP=SM3282BB_ISP_TLC_HY.BIN
FLASH_AD5C28BA0080_PTEST=PT.bin
FLASH_AD5C28BA0080_DisableCardModeFW=1
FLASH_AD5C28BA0080_BootCode=BootCode_HY.bin

//--- HY 3D V4 (8M2A)
FLASH_AD5C282A0190_ISP=SM3282BB_ISP_TLC_HY.BIN
FLASH_AD5C282A0190_PTEST=PT.bin
FLASH_AD5C282A0190_DisableCardModeFW=1
FLASH_AD5C282A0190_BootCode=BootCode_HY.bin

//--- HY 3D V5 (8A1M)
FLASH_AD5E283300A0_ISP=SM3282BB_ISP_TLC_HY.BIN
FLASH_AD5E283300A0_PTEST=PT.bin
FLASH_AD5E283300A0_DisableCardModeFW=1
FLASH_AD5E283300A0_BootCode=BootCode_HY.bin

//--- Sandisk 3D Bics3
FLASH_453A98B37672_ISP=SM3282BB_ISP_TLC_SD_3D_Bics3_128Gb.BIN
FLASH_453A98B37672_PTEST=PT.bin
FLASH_453A98B37672_BootCode=BootCode.bin

FLASH_453C98B37672_ISP=SM3282BB_ISP_TLC_SD_3D_Bics3_256Gb.BIN
FLASH_453C98B37672_PTEST=PT.bin
FLASH_453C98B37672_BootCode=BootCode.bin

FLASH_453E98B37672_ISP=SM3282BB_ISP_TLC_SD_3D_Bics3_512Gb.BIN
FLASH_453E98B37672_PTEST=PT.bin
FLASH_453E98B37672_BootCode=BootCode.bin

FLASH_453E99B37A72_ISP=SM3282BB_ISP_TLC_SD_3D_Bics3_256Gb.BIN
FLASH_453E99B37A72_PTEST=PT.bin
FLASH_453E99B37A72_BootCode=BootCode.bin


//--- Sandisk 3D Bics4
FLASH_453C98B3766B_ISP=SM3282BB_ISP_TLC_SD_3D_Bics4_256Gb.BIN
FLASH_453C98B3766B_PTEST=PT.bin
FLASH_453C98B3766B_BootCode=BootCode.bin

FLASH_453C98B37663_ISP=SM3282BB_ISP_TLC_SD_3D_Bics4_256Gb.BIN
FLASH_453C98B37663_PTEST=PT.bin
FLASH_453C98B37663_BootCode=BootCode.bin

//--- Sandisk 3D Bics4
FLASH_453E98B3766B_ISP=SM3282BB_ISP_TLC_SD_3D_Bics4_512Gb.BIN
FLASH_453E98B3766B_PTEST=PT.bin
FLASH_453E98B3766B_BootCode=BootCode.bin

//--- Sandisk 3D Bics4
FLASH_453E98B37663_ISP=SM3282BB_ISP_TLC_SD_3D_Bics4_512Gb.BIN
FLASH_453E98B37663_PTEST=PT.bin
FLASH_453E98B37663_BootCode=BootCode.bin

//--- Hynix 3D V6
FLASH_AD89295300B0_ISP=
FLASH_AD89295300B0_PTEST=PT.bin
FLASH_AD89295300B0_BootCode=BootCode.bin

//---------------------------------------------------------------------//
