[FORCEID]
ENABLEFORCEID=0 

[FUNCTION]
EnableEEPROMFlow=1
MULTIPLEERASEALL=1
ENABLEINCREASEPAGE=0
ENABLEDOWNGRADE=0
ENABLEOUTPUTBINFILE=0
EnableHynixDriveCurrent=1
EnableBYPassCheckImageSize=1
EnableFirstMatchStaticSize=1
EnableCosairFormat=0
EnableNTFSQuickFormat=1
EnableFixBinLevel=0
EnableClearPairTable=1
EnableInBoxPortMap=0
Force4WayIntvCnt=35
Force4WayIntv_FlashID1=98,98,98,98,98,45,45,45,45,98,98,98,98,98,98,45,45,45,45,45,45,45,45,98,98,98,98,98,45,45,EC,EC,EC,EC,EC
Force4WayIntv_FlashID2=D7,D7,DE,DE,3A,DE,DE,D7,D7,D7,DE,D5,D7,D7,DE,DE,CE,D7,D7,D7,D7,DE,3A,3A,D7,D7,DE,DE,DE,DE,D6,D7,DE,3A,3C
Force4WayIntv_FlashID3=98,98,98,98,99,98,98,98,98,98,A8,88,98,98,A8,A8,A8,98,98,98,94,98,D6,D6,98,98,98,98,98,98,98,98,98,D9,D9
Force4WayIntv_FlashID4=92,92,92,92,92,92,92,92,92,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,82,32,92,32,32,92,92,92,92,92,92,CE,CE,CE,CE,CE
Force4WayIntv_FlashID5=72,72,72,72,76,72,72,72,72,76,7A,72,76,76,7A,7A,7A,76,76,76,76,72,7E,7E,72,72,72,72,72,72,74,74,74,78,78
Force4WayIntv_FlashID6=56,D6,56,D6,56,56,D6,56,D6,55,55,55,55,D5,D5,D5,D5,D5,75,55,56,57,D5,D5,57,D5,57,D7,57,D7,C4,C4,C4,C4,C4
EnableBadColumnBinViaFFW=1 \\SM3260AD OBP option
EnableIESLCViaFFW=1 \\HY option
/EnablePreventWriteProtect=1 \\set 1 will disable write protect
DisableAdvanceDebug=1
/EnableBypassVerifyISP=1
/EnableSanDiskLED=1
HynixReadRetryCnt=5 \\For SM3257EN
HynixReadRetry_FlashID1=AD,AD,AD,AD,AD
HynixReadRetry_FlashID2=DE,D7,DE,D5,3A
HynixReadRetry_FlashID3=94,94,94,94,95
HynixReadRetry_FlashID4=DA,91,EB,DA,EB
HynixReadRetry_FlashID5=74,60,74,74,78
HynixReadRetry_FlashID6=C4,44,44,C4,4
EnableOneLEDOnly=0 \\ set0:LED1/2 blinking;set1:only 1LED blinking
EnableControlLED1=0 \\set0:D1 ON; set1:D2 ON
ForcePretest8KSizeCnt=0
Pretest8K_FlashID1=98,98,98,98,45,45,45,45,98,98,98,98,45,45
Pretest8K_FlashID2=D7,D7,DE,DE,DE,DE,D7,D7,D7,D7,DE,DE,D7,DE
Pretest8K_FlashID3=98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98
Pretest8K_FlashID4=92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92
Pretest8K_FlashID5=72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72
Pretest8K_FlashID6=56,D6,56,D6,56,D6,56,D6,57,D7,57,D7,57,57
NewFAT32AlignType=7 \\ set 0 for WinXP ; 7 for Win7
/AutoFixedNonAllocationSpace=0 \\ set 1 optimize WinXP/Win7 but the capacity will decrease.
ForceNewFAT32AlignTypeCnt=18
FAT32Align_FlashID1=98,98,45,EC,EC,EC,98,98,98,98,45,45,98,98,45,45,98,45
FAT32Align_FlashID2=3A,3A,4C,D7,D5,DE,D7,D7,DE,DE,D7,DE,DE,DE,DE,DE,3C,3C
FAT32Align_FlashID3=A8,A8,A8,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,98,A9,A9
FAT32Align_FlashID4=92,92,92,CE,CE,CE,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92,92
FAT32Align_FlashID5=76,76,76,74,74,74,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,7A,7A
FAT32Align_FlashID6=57,D7,57,C4,C4,C4,57,D7,57,D7,57,57,56,D6,56,D6,57,57
EnableForcePHYChange=1
PhyAddress=18  
PhyVal=8F04
EnableFixBinUI=0 \\SDK OEM
EnablePTEST8CE=0 \\ Support 8CE and run 4way only for all
Enable3257EN8CEFlow=1
EnableQuickSearch=1 \\Disable full-search Fset when flash ID cannot be found via quick search.
ENABLEPRESCAN=0 \\ For sam's customer 
EnableTSBProject=0 \\55EN with SDK MLC
EnableFAT32format=1
EnableNTFSformat=1
EnableReMappingSeed=0 \\for 55TS
DisableDiffAddrType=0 \\for 55TS
EnableWriteNtfsMbr=0
EnableSyncAnsiSN=1 \\for 57EN/LT with SDK SN
EnableForceDDR=0
EnableBYPassCheckImage=1
PortMappingMode=1
Enable67ABPhySetting=1 
/EnableCheckL95BFlash=1
EnablePrescanCheckHang=0
EnableEMIClock=0
showU1U2EnableUI=0
EnableGetCrystalVal=0 //for 2451 ; Type-C @SMI*2=1
PrescanCycle=1 // for U3 Pre-scan
PrescanMaxBad=1022 // for U3 Pre-scan
EnableForceFlashID=0
ForceFlashIDData=01,02,03,04,05,06
EnableL84CL95BOpenCardFlow=0
FlashCheckL95BFlashIDCnt=29
FlashCheckL95BFlash_FlashID1=2C,2C,2C,2C,2C,2C,2C,2C,2C,2C,89,89,89,89,89,89,89,89,89,2C,2C,2C,2C,2C,2C,2C,B5,B5
FlashCheckL95BFlash_FlashID2=64,64,64,64,84,64,84,84,84,A4,64,64,64,64,84,A4,A4,84,84,84,84,A4,84,A4,64,84,44,84,64
FlashCheckL95BFlash_FlashID3=64,64,64,64,E5,64,64,64,64,E5,64,64,64,64,64,E5,E5,64,64,64,64,E5,64,E5,64,64,64,64,64
FlashCheckL95BFlash_FlashID4=3C,3C,3C,3C,3C,3C,34,3C,3C,3C,3C,3C,3C,3C,3C,3C,3C,3C,3C,3C,34,3C,34,34,3C,3B,3C,3B,3C
FlashCheckL95BFlash_FlashID5=A1,A1,A5,A5,A5,A5,A5,A5,A9,A9,A5,A5,A1,A1,A5,A5,A5,A5,A9,A4,A5,A5,A4,A5,A4,89,A0,89,A0
FlashCheckL95BFlash_FlashID6=00,0C,04,05,04,08,00,00,04,04,00,0C,0C,00,00,00,0C,0C,0C,00,00,00,00,00,00,00,04,00,04
ScanTimeoutValue=5000 // for E2Nand timeout setting
/EnableDieScan=1         // Enable/Disable
/DieScanThreshold=5     // Threshold
/EnableDieScanLog=1    // Enable/Disable save status to log file
57ENEnableCapFirst=1    //Capacity First Flow for 57EN only
EnableForceHYRRT=0    // Set Hynix OTP Retry Table AbnormalЎЁ when the value of Ў§EnableForceHYRRTЎЁ for SM3267 Only. Default=0
/EnableTransMultiDie=1 // For SM3267 15nm TLC 2die
/EnableISP2Die=1  // For SM3267 15nm TLC 2die
/ISP2DieBlockNo=2048  // For SM3267 15nm TLC 2die
EnableScriptBaseFlow=0 // Force PC Base Pre-scan
EnableSLCTrim=0
Force64KClusterFor3269=0
EnShowSecLunIfNoPasswd=0 // Default Disable
Enable32688CEFlow=1
EnableGetCrystalVal=0 // 1 for Cystal mode 

[PROCESS]
UPDATESNAFTERPASS=0

[MPINFO]
PACKAGEVER=U0115v1

[OPTION]
RunProducttionMode=1

[INITIAL]
EnableAutoLoad=0
DELETELOCALINI=0
EnableNoDeleteINI=0
AutoLoadINIPath=
AutoLoadNDefaultINIPath=D:\FLASHDIR\SMI (Silicon Motion)\_MOE\TRANSCEND-SM32X-PV1.3.08-BY-USBDEV-U1207\default.ini

[TEST]
CtrlBoardDiskLetter1=C
CtrlBoardDiskLetter2=C
