[ForceFW]

//---
/FLASH_45D7988276D5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPSDEX3.BIN
/FLASH_45D7988276D5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_45D7988276D5_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_45DEA8827A55_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPSDEX3.BIN
/FLASH_45DEA8827A55_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_45DEA8827A55_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_45DEA8827AD5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPSDEX3.BIN
/FLASH_45DEA8827AD5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_45DEA8827AD5_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_45D588827255_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPSDEX3.BIN
/FLASH_45D588827255_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_45D588827255_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_45D798827655_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPSDEX3.BIN
/FLASH_45D798827655_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_45D798827655_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_45CEA8827AD5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPSDEX3.BIN
/FLASH_45CEA8827AD5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_45CEA8827AD5_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_98D798827655_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPTEX3.BIN
/FLASH_98D798827655_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_98D798827655_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_989798827655_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPTEX3.BIN
/FLASH_989798827655_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_989798827655_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_98D588827255_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPTEX3.BIN
/FLASH_98D588827255_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_98D588827255_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_98DEA8827A55_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPTEX3.BIN
/FLASH_98DEA8827A55_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_98DEA8827A55_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_98DEA8827AD5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPTEX3.BIN
/FLASH_98DEA8827AD5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_98DEA8827AD5_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_98D7988276D5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPTEX3.BIN
/FLASH_98D7988276D5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_98D7988276D5_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_45C798B276D5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPSDEX3.BIN
/FLASH_45C798B276D5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_45C798B276D5_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_45D798B276D5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPSDEX3.BIN
/FLASH_45D798B276D5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST.bin
/FLASH_45D798B276D5_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_454A9AB27ED5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPSDEX3_Qual.BIN
/FLASH_454A9AB27ED5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST_Qual.bin
/FLASH_454A9AB27ED5_DisableCardModeFW=1
//---
/FLASH_984A9AB27ED5_ISP=\TS\32nm TLC\SM3257ENAAISP-ISPTEX3_Qual.BIN
/FLASH_984A9AB27ED5_PTEST=\TS\32nm TLC\SM3257ENAATSPTEST_Qual.bin
/FLASH_984A9AB27ED5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE98927256_ISP=\Cache\TS\2P\SM3260ABISP-ISPT24nm.BIN
FLASH_98DE98927256_PTEST=\Cache\TS\SM3260ABTSPTEST.bin
FLASH_98DE98927256_BCEN=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNEN.BIN
FLASH_98DE98927256_BCDS=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNDS.BIN
FLASH_98DE98927256_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE989272D6_ISP=\Cache\TS\2P\SM3260ABISP-ISPT24nm.BIN
FLASH_98DE989272D6_PTEST=\Cache\TS\SM3260ABTSPTEST.bin
FLASH_98DE989272D6_BCEN=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNEN.BIN
FLASH_98DE989272D6_BCDS=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNDS.BIN
FLASH_98DE989272D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D798927256_ISP=\Cache\TS\2P\SM3260ABISP-ISPT24nm.BIN
FLASH_98D798927256_PTEST=\Cache\TS\SM3260ABTSPTEST.bin
FLASH_98D798927256_BCEN=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNEN.BIN
FLASH_98D798927256_BCDS=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNDS.BIN
FLASH_98D798927256_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D7989272D6_ISP=\Cache\TS\2P\SM3260ABISP-ISPT24nm.BIN
FLASH_98D7989272D6_PTEST=\Cache\TS\SM3260ABTSPTEST.bin
FLASH_98D7989272D6_BCEN=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNEN.BIN
FLASH_98D7989272D6_BCDS=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNDS.BIN
FLASH_98D7989272D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983A99927656_ISP=\Cache\TS\2P\SM3260ABISP-ISPT24nm.BIN
FLASH_983A99927656_PTEST=\Cache\TS\SM3260ABTSPTEST.bin
FLASH_983A99927656_BCEN=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNEN.BIN
FLASH_983A99927656_BCDS=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNDS.BIN
FLASH_983A99927656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE999276D6_ISP=\Cache\TS\2P\SM3260ABISP-ISPT24nm.BIN
FLASH_98DE999276D6_PTEST=\Cache\TS\SM3260ABTSPTEST.bin
FLASH_98DE999276D6_BCEN=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNEN.BIN
FLASH_98DE999276D6_BCDS=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNDS.BIN
FLASH_98DE999276D6_DisableCardModeFW=1

//---
FLASH_45DE98927256_ISP=\Cache\TS\2P\SM3260ABISP-ISPSD24nm.BIN
FLASH_45DE98927256_PTEST=\Cache\TS\SM3260ABTSPTEST.bin
FLASH_45DE98927256_BCEN=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNEN.BIN
FLASH_45DE98927256_BCDS=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNDS.BIN
FLASH_45DE98927256_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45D798927256_ISP=\Cache\TS\2P\SM3260ABISP-ISPSD24nm.BIN
FLASH_45D798927256_PTEST=\Cache\TS\SM3260ABTSPTEST.bin
FLASH_45D798927256_BCEN=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNEN.BIN
FLASH_45D798927256_BCDS=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNDS.BIN
FLASH_45D798927256_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE989272D6_ISP=\Cache\TS\2P\SM3260ABISP-ISPSD24nm.BIN
FLASH_45DE989272D6_PTEST=\Cache\TS\SM3260ABTSPTEST.bin
FLASH_45DE989272D6_BCEN=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNEN.BIN
FLASH_45DE989272D6_BCDS=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNDS.BIN
FLASH_45DE989272D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45D7989272D6_ISP=\Cache\TS\2P\SM3260ABISP-ISPSD24nm.BIN
FLASH_45D7989272D6_PTEST=\Cache\TS\SM3260ABTSPTEST.bin
FLASH_45D7989272D6_BCEN=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNEN.BIN
FLASH_45D7989272D6_BCDS=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNDS.BIN
FLASH_45D7989272D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE98927257_ISP=\Cache\TS\2P\SM3260ABISP-ISPSD19nm.BIN
FLASH_45DE98927257_PTEST=\Cache\TS\SM3260ABTSPTEST.bin
FLASH_45DE98927257_BCEN=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNEN.BIN
FLASH_45DE98927257_BCDS=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNDS.BIN
FLASH_45DE98927257_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE98927257_ISP=\Cache\TS\2P\SM3260ABISP-ISPT19nm.BIN
FLASH_98DE98927257_PTEST=\Cache\TS\SM3260ABTSPTEST.bin
FLASH_98DE98927257_BCEN=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNEN.BIN
FLASH_98DE98927257_BCDS=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNDS.BIN
FLASH_98DE98927257_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE989272D7_ISP=\Cache\TS\2P\SM3260ABISP-ISPT19nm.BIN
FLASH_98DE989272D7_PTEST=\Cache\TS\SM3260ABTSPTEST.bin
FLASH_98DE989272D7_BCEN=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNEN.BIN
FLASH_98DE989272D7_BCDS=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNDS.BIN
FLASH_98DE989272D7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D798927257_ISP=\Cache\TS\2P\SM3260ABISP-ISPT19nm.BIN
FLASH_98D798927257_PTEST=\Cache\TS\SM3260ABTSPTEST.bin
FLASH_98D798927257_BCEN=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNEN.BIN
FLASH_98D798927257_BCDS=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNDS.BIN
FLASH_98D798927257_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D7989272D7_ISP=\Cache\TS\2P\SM3260ABISP-ISPT19nm.BIN
FLASH_98D7989272D7_PTEST=\Cache\TS\SM3260ABTSPTEST.bin
FLASH_98D7989272D7_BCEN=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNEN.BIN
FLASH_98D7989272D7_BCDS=\Cache\TS\2P\BADCOLUMNDS.BIN
FLASH_98D7989272D7_DisableCardModeFW=1
//---

//---
FLASH_983AA8927657_ISP=\Cache\TS\4P\SM3260ABISP-ISPT19nm4P.BIN
FLASH_983AA8927657_PTEST=\Cache\TS\SM3260ABTSPTEST.bin
FLASH_983AA8927657_BCEN=\Cache\TS\4P\BADCOLUMNEN.BIN
FLASH_983AA8927657_BCDS=\Cache\TS\4P\BADCOLUMNDS.BIN
FLASH_983AA8927657_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983AA89276D7_ISP=\Cache\TS\4P\SM3260ABISP-ISPT19nm4P.BIN
FLASH_983AA89276D7_PTEST=\Cache\TS\SM3260ABTSPTEST.bin
FLASH_983AA89276D7_BCEN=\Cache\TS\4P\BADCOLUMNEN.BIN
FLASH_983AA89276D7_BCDS=\Cache\TS\4P\BADCOLUMNDS.BIN
FLASH_983AA89276D7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_454CA8927657_ISP=\Cache\TS\4P\SM3260ABISP-ISPSD19nm4P.BIN
FLASH_454CA8927657_PTEST=\Cache\TS\SM3260ABTSPTEST.bin
FLASH_454CA8927657_BCEN=\Cache\TS\4P\BADCOLUMNEN.BIN
FLASH_454CA8927657_BCDS=\Cache\TS\4P\BADCOLUMNDS.BIN
FLASH_454CA8927657_DisableCardModeFW=1
//---

//---
FLASH_ECDE98CE74C4_ISP=\Cache\TS\2P\SM3260ABISP-ISPSA21nm.BIN
FLASH_ECDE98CE74C4_PTEST=\Cache\TS\SM3260ABTSPTEST.bin
FLASH_ECDE98CE74C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD598CE74C4_ISP=\Cache\TS\2P\SM3260ABISP-ISPSA21nm.BIN
FLASH_ECD598CE74C4_PTEST=\Cache\TS\SM3260ABTSPTEST.bin
FLASH_ECD598CE74C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD798CE74C4_ISP=\Cache\TS\2P\SM3260ABISP-ISPSA21nm.BIN
FLASH_ECD798CE74C4_PTEST=\Cache\TS\SM3260ABTSPTEST.bin
FLASH_ECD798CE74C4_DisableCardModeFW=1
//---

//---
FLASH_2C88085FA900_ISP=SM3260ABISP-B74.bin
FLASH_2C88085FA900_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_2C88085FA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C88285FA900_ISP=SM3260ABISP-B74.bin
FLASH_2C88285FA900_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_2C88285FA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8988285FA900_ISP=SM3260ABISP-B74.bin
FLASH_8988285FA900_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_8988285FA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2CA809DFA900_ISP=SM3260ABISP-B74.bin
FLASH_2CA809DFA900_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_2CA809DFA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C88085F8900_ISP=SM3260ABISP-B74.bin
FLASH_2C88085F8900_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_2C88085F8900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDE98CE74C3_ISP=SM3260ABISP-27nm.BIN
FLASH_ECDE98CE74C3_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_ECDE98CE74C3_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_EC3AD9CE78C3_ISP=SM3260ABISP-27nm.BIN
FLASH_EC3AD9CE78C3_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_EC3AD9CE78C3_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD798CA5442_ISP=SM3260ABISP-bucket01.BIN
FLASH_ECD798CA5442_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_ECD798CA5442_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD798CE74C3_ISP=SM3260ABISP-27nm.BIN
FLASH_ECD798CE74C3_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_ECD798CE74C3_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_8988244BA984_ISP=SM3260ABISP-L84.BIN
FLASH_8988244BA984_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_8988244BA984_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C64444BA900_ISP=SM3260ABISP-L84.BIN
FLASH_2C64444BA900_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_2C64444BA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_2C84C54BA900_ISP=SM3260ABISP-L84.BIN
FLASH_2C84C54BA900_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_2C84C54BA900_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD7947E64C4_ISP=SM3260ABISP-SA21nmMLC.BIN
FLASH_ECD7947E64C4_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_ECD7947E64C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD7947E64C4_ISP=SM3260ABISP-SA21nmMLC.BIN
FLASH_ECD7947E64C4_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_ECD7947E64C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDEA47E78C4_ISP=SM3260ABISP-SA21nmMLC4P.BIN
FLASH_ECDEA47E78C4_PTEST=SM3260ABPTEST4P.bin
FLASH_ECDEA47E78C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECDEA47A68C4_ISP=SM3260ABISP-SA21nmMLC4P.BIN
FLASH_ECDEA47A68C4_PTEST=SM3260ABPTEST4P.bin
FLASH_ECDEA47A68C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECAEA47A68C4_ISP=SM3260ABISP-SA21nmMLC.BIN
FLASH_ECAEA47A68C4_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_ECAEA47A68C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECAEA47A68C4_ISP=SM3260ABISP-SA21nmMLC.BIN
FLASH_ECAEA47A68C4_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_ECAEA47A68C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ECD7947E6444_ISP=SM3260ABISP-SA21nmMLC.BIN
FLASH_ECD7947E6444_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_ECD7947E6444_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D584327256_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_98D584327256_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_98D584327256_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D5843272D6_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_98D5843272D6_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_98D5843272D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE94827656_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_98DE94827656_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_98DE94827656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D794327656_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_98D794327656_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_98D794327656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DEA4827656_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_98DEA4827656_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_98DEA4827656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DE948276D6_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_98DE948276D6_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_98DE948276D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D7943276D6_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_98D7943276D6_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_98D7943276D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D584327656_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_98D584327656_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_98D584327656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98D5843276D6_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_98D5843276D6_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_98D5843276D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45D794327656_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_45D794327656_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_45D794327656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE94827656_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_45DE94827656_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_45DE94827656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45D584327256_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_45D584327256_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_45D584327256_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45D5843272D6_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_45D5843272D6_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_45D5843272D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DE948276D6_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_45DE948276D6_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_45DE948276D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DEA4827657_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_98DEA4827657_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_98DEA4827657_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DEA48276D7_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_98DEA48276D7_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_98DEA48276D7_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983AD6327ED5_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_983AD6327ED5_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_983AD6327ED5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_453A97327ED5_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_453A97327ED5_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_453A97327ED5_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_983AA5827A56_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_983AA5827A56_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_983AA5827A56_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_452D94827656_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_452D94827656_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_452D94827656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_454D94827656_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_454D94827656_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_454D94827656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_456D95827A56_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_456D95827A56_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_456D95827A56_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DEA4827656_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_45DEA4827656_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_45DEA4827656_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_98DEA48276D6_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_98DEA48276D6_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_98DEA48276D6_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_45DEA4827657_ISP=SM3260ABISP-24nm.BIN
FLASH_45DEA4827657_PTEST=SM3260ABPTEST.bin
FLASH_45DEA4827657_DisableCardModeFW=1
//---

//---
FLASH_ADD794DA74C3_ISP=SM3260ABISP-HY.BIN
FLASH_ADD794DA74C3_PTEST=SM3260ABPTEST-HY.bin
FLASH_ADD794DA74C3_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ADDE94D20443_ISP=SM3260ABISP-HY.BIN
FLASH_ADDE94D20443_PTEST=SM3260ABPTEST-HY.bin
FLASH_ADDE94D20443_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ADDE94DA74C4_ISP=SM3260ABISP-HY.BIN
FLASH_ADDE94DA74C4_PTEST=SM3260ABPTEST-HY.bin
FLASH_ADDE94DA74C4_DisableCardModeFW=1
//---
FLASH_ADD794916044_ISP=SM3260ABISP-HY.BIN
FLASH_ADD794916044_PTEST=SM3260ABPTEST-HY.bin
FLASH_ADD794916044_DisableCardModeFW=1

//---------------------------------------------------------------------//
