[ForceFW]
FLASH_ALL_PTIF=0

//--- Micron L85/L95
FLASH_2C846454A900_ISP=SM3281BA_ISP_MLC_L85c.BIN
FLASH_2C846454A900_PTEST=PT.bin
FLASH_2C846454A900_BootCode=BootCode.bin
//---
FLASH_2C84643CA904_ISP=SM3281BA_ISP_MLC_L85c.BIN
FLASH_2C84643CA904_PTEST=PT.bin
FLASH_2C84643CA904_BootCode=BootCode.bin

//--- Micron L06
FLASH_2CA46432AA04_ISP=SM3281BA_ISP_MLC_L06.BIN
FLASH_2CA46432AA04_PTEST=PT.bin
FLASH_2CA46432AA04_BootCode=BootCode.bin

//--- Micron B05
FLASH_2C84D832A100_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_B16.BIN
FLASH_2C84D832A100_PTEST=PT.bin
FLASH_2C84D832A100_BootCode=BootCode.bin

//--- Micron B05
FLASH_2C845832A100_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_B16.BIN
FLASH_2C845832A100_PTEST=PT.bin
FLASH_2C845832A100_BootCode=BootCode.bin

//--- Micron B16
FLASH_2CA40832A100_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_B16.BIN
FLASH_2CA40832A100_PTEST=PT.bin
FLASH_2CA40832A100_BootCode=BootCode.bin

//--- Micron B16
FLASH_2CA48832A100_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_B16.BIN
FLASH_2CA48832A100_PTEST=PT.bin
FLASH_2CA48832A100_BootCode=BootCode.bin

//--- Micron B17
FLASH_2CD48932A600_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_B16.BIN
FLASH_2CD48932A600_PTEST=PT.bin
FLASH_2CD48932A600_BootCode=BootCode.bin

//--- Micron B17
FLASH_2CC40832A600_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_B16.BIN
FLASH_2CC40832A600_PTEST=PT.bin
FLASH_2CC40832A600_BootCode=BootCode.bin

//--- Micron B27A
FLASH_2CC40832A200_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_B27A.BIN
FLASH_2CC40832A200_PTEST=PT.bin
FLASH_2CC40832A200_BootCode=BootCode.bin

//--- Micron B27A
FLASH_2CC41832A200_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_B27A.BIN
FLASH_2CC41832A200_PTEST=PT.bin
FLASH_2CC41832A200_BootCode=BootCode.bin

//--- Micron B27B
FLASH_2CC30832E600_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_B27A.BIN
FLASH_2CC30832E600_PTEST=PT.bin
FLASH_2CC30832E600_BootCode=BootCode.bin

//--- Intel B16
FLASH_89A40832A100_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_B16.BIN
FLASH_89A40832A100_PTEST=PT.bin
FLASH_89A40832A100_BootCode=BootCode.bin

//--- Micron B17
FLASH_89C40832A600_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_B16.BIN
FLASH_89C40832A600_PTEST=PT.bin
FLASH_89C40832A600_BootCode=BootCode.bin

//--- Intel N18
FLASH_89D40C32AA00_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_B16.BIN
FLASH_89D40C32AA00_PTEST=PT.bin
FLASH_89D40C32AA00_BootCode=BootCode.bin

//--- Micron N18
FLASH_2CD40C32AA00_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_B16.BIN
FLASH_2CD40C32AA00_PTEST=PT.bin
FLASH_2CD40C32AA00_BootCode=BootCode.bin

//--- Micron N28A
FLASH_2CD31C32C600_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_B16.BIN
FLASH_2CD31C32C600_PTEST=PT.bin
FLASH_2CD31C32C600_BootCode=BootCode.bin

//--- Speteck B16
FLASH_B5A40832A100_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_B16.BIN
FLASH_B5A40832A100_PTEST=PT.bin
FLASH_B5A40832A100_BootCode=BootCode.bin

//--- Samsung 3D V4
FLASH_EC1C983F84CB_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_SS_3D_V4_AFG.BIN
FLASH_EC1C983F84CB_PTEST=PT.bin
FLASH_EC1C983F84CB_BootCode=BootCode.bin

FLASH_EC1E983F84CB_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_SS_3D_V4_AHG.BIN
FLASH_EC1E983F84CB_PTEST=PT.bin
FLASH_EC1E983F84CB_BootCode=BootCode.bin

//--- HY 3D V5 (8A1M)
FLASH_AD5E283300A0_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_HY.BIN
FLASH_AD5E283300A0_PTEST=PT.bin
FLASH_AD5E283300A0_DisableCardModeFW=1
FLASH_AD5E283300A0_BootCode=BootCode_HY.bin

//--- HY 3D V6 (H25JGT8A1M8R)
FLASH_AD89285300B0_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_HY.BIN
FLASH_AD89285300B0_PTEST=PT.bin
FLASH_AD89285300B0_DisableCardModeFW=1
FLASH_AD89285300B0_BootCode=BootCode_HY.bin


//--- HY 3D V3 (8M3M)
FLASH_AD5C28BA0080_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_HY.BIN
FLASH_AD5C28BA0080_PTEST=PT.bin
FLASH_AD5C28BA0080_DisableCardModeFW=1
FLASH_AD5C28BA0080_BootCode=BootCode_HY.bin

//--- HY 3D V4 (8M2A)
FLASH_AD5C282A0190_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_HY.BIN
FLASH_AD5C282A0190_PTEST=PT.bin
FLASH_AD5C282A0190_DisableCardModeFW=1
FLASH_AD5C282A0190_BootCode=BootCode_HY.bin

//--- Sandisk 3D Bics3
FLASH_453A98B37672_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_SD_3D_Bics3_128Gb.BIN
FLASH_453A98B37672_PTEST=PT.bin
FLASH_453A98B37672_BootCode=BootCode.bin

FLASH_453C98B37672_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_SD_3D_Bics3_256Gb.BIN
FLASH_453C98B37672_PTEST=PT.bin
FLASH_453C98B37672_BootCode=BootCode.bin

FLASH_453E98B37672_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_SD_3D_Bics3_512Gb.BIN
FLASH_453E98B37672_PTEST=PT.bin
FLASH_453E98B37672_BootCode=BootCode.bin

FLASH_453E99B37A72_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_SD_3D_Bics3_256Gb.BIN
FLASH_453E99B37A72_PTEST=PT.bin
FLASH_453E99B37A72_BootCode=BootCode.bin

FLASH_45489AB37E72_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_SD_3D_Bics3_256Gb.BIN
FLASH_45489AB37E72_PTEST=PT.bin
FLASH_45489AB37E72_BootCode=BootCode.bin

//--- Sandisk 3D Bics4
FLASH_453C98B3766B_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_SD_3D_Bics4_256Gb.BIN
FLASH_453C98B3766B_PTEST=PT.bin
FLASH_453C98B3766B_BootCode=BootCode.bin


FLASH_453E98B3766B_ISP=SM3281BA_ISP_TLC_SD_3D_Bics4_512Gb.BIN
FLASH_453E98B3766B_PTEST=PT.bin
FLASH_453E98B3766B_BootCode=BootCode.bin

//--- SanDisk 15nm MLC
FLASH_453A94937651_ISP=SM3281BA_ISP_MLC_SD_15nm.BIN 
FLASH_453A94937651_PTEST=PT.bin
FLASH_453A94937651_BootCode=BootCode.bin

FLASH_453AA4937A51_ISP=SM3281BA_ISP_MLC_SD_15nm.BIN
FLASH_453AA4937A51_PTEST=PT.bin
FLASH_453AA4937A51_BootCode=BootCode.bin

//--- SanDisk 15nm MLC
FLASH_453C95937A51_ISP=SM3281BA_ISP_MLC_SD_15nm.BIN
FLASH_453C95937A51_PTEST=PT.bin
FLASH_453C95937A51_BootCode=BootCode.bin

//---------------------------------------------------------------------//
